| ECC1C 145-944-00

### - a -

- Append() : CircularBuffer< FixedSize >

### - c -

- CircularBuffer() : CircularBuffer< FixedSize >
- computeStep() : PID::PIDengine

### - e -

- Extract() : CircularBuffer< FixedSize >

### - g -

- getAllocatedSize() : CircularBuffer< FixedSize >
- getCommand() : Registry
- getCurrentSystem() : SystemManager
- getFreeSize() : CircularBuffer< FixedSize >
- getHeads() : CircularBuffer< FixedSize >
- getRegister() : System
- getRegisterCount() : System
- GetSimpleCommandIdx() : Serial
- getSize() : CircularBuffer< FixedSize >
- getSystem() : SystemManager
- getSystemID() : System
- getSystemIterator() : SystemManager
- getSystemRegister() : SystemManager
- getSystemsCount() : SystemManager
- getVector() : System

### - i -

- isFull() : CircularBuffer< FixedSize >
- isValidSystemRegisterValue() : SystemManager
- isWritableRegister() : System
- isWritableValue() : System

### - o -

- operator()() : Binder

### - p -

- parseCommand() : CommandParser
- process() : Binder, BaseParser, CommandParser

### - r -

- receive() : Serial
- registerCommand() : Registry
- registerSystem() : SystemManager

### - s -

- sendAnswer() : Serial
- setAnswerer() : CommandParser
- setReceiveMode() : Serial
- setRegister() : System
- setSystemRegister() : SystemManager
- setVector() : System
- simpleReceive() : Serial

### - u -

- UnregisterSystem() : SystemManager