| optoICC

### - d -

- dark_time : optoICC.registers.icc_registers.WaveformAdaptation
- debug : optoICC.registers.icc_registers.WaveformAdaptation
- DEFAULT_STATE : optoICC.registers.icc_registers.ICCMiscFeatures
- DEV_POWER0 : optoICC.registers.icc_registers.ICCMiscFeatures
- DEV_POWER1 : optoICC.registers.icc_registers.ICCMiscFeatures
- DEV_POWER2 : optoICC.registers.icc_registers.ICCMiscFeatures
- DEV_POWER3 : optoICC.registers.icc_registers.ICCMiscFeatures
- DEV_TYPE0 : optoICC.registers.icc_registers.ICCMiscFeatures
- DEV_TYPE1 : optoICC.registers.icc_registers.ICCMiscFeatures
- DEV_TYPE2 : optoICC.registers.icc_registers.ICCMiscFeatures
- DEV_TYPE3 : optoICC.registers.icc_registers.ICCMiscFeatures
- Device_3V3_state_chan_mask : optoICC.registers.icc_registers.ICCBoardEEPROM
- Device_detect_chan_mask : optoICC.registers.icc_registers.ICCBoardEEPROM
- device_detect_switch_mask : optoICC.registers.icc_registers.ICCStatus
- device_eeprom_active_channel : optoICC.registers.icc_registers.ICCStatus
- device_temp_threshold : optoICC.registers.icc_registers.ICCDeviceTemperatureManager , optoICC.registers.icc_registers.ICCTemperatureManager
- device_temperature : optoICC.registers.icc_registers.ICCDeviceTemperatureManager , optoICC.registers.icc_registers.ICCTemperatureManager
- device_type_chan0 : optoICC.registers.icc_registers.ICCStatus
- device_type_chan1 : optoICC.registers.icc_registers.ICCStatus
- device_type_chan2 : optoICC.registers.icc_registers.ICCStatus
- device_type_chan3 : optoICC.registers.icc_registers.ICCStatus
- DeviceEEPROM : optoICC.ecc1c.ECC1cBoard , optoICC.ecc1c.ECC1cChannel , optoICC.icc4c.ICC4cBoard , optoICC.icc4c.ICC4cChannel
- devid_a : optoICC.registers.icc_registers.CapacitiveFeedback
- devid_b : optoICC.registers.icc_registers.CapacitiveFeedback
- devid_c : optoICC.registers.icc_registers.CapacitiveFeedback
- DHCP_enable : optoICC.registers.icc_registers.ICCBoardEEPROM
- diopter : optoICC.registers.icc_registers.LensCompensation
- DISCONNECTED : optoICC.tools.definitions.DeviceModel
- dlpf : optoICC.registers.icc_registers.InertialMeasurementUnit
- downsample : optoICC.registers.icc_registers.TempCompensation
- drift_value : optoICC.registers.icc_registers.LensCompensation
- drvcur_a : optoICC.registers.icc_registers.CapacitiveFeedback
- drvcur_b : optoICC.registers.icc_registers.CapacitiveFeedback
- drvcur_c : optoICC.registers.icc_registers.CapacitiveFeedback
- dynamic_output_amplitude : optoICC.registers.icc_registers.WaveformAdaptation