| optoICC

### - l -

- last_output : optoICC.registers.icc_registers.TransformationStage
- learning_factor : optoICC.registers.icc_registers.WaveformAdaptation
- Lens : optoICC.ecc1c.ECC1cBoard
- LENS : optoICC.tools.definitions.DevicePlatform
- LensCompensation : optoICC.ecc1c.ECC1cChannel , optoICC.icc4c.ICC4cChannel
- LOAD_CH0 : optoICC.registers.icc_registers.ICCMiscFeatures
- LOAD_CH1 : optoICC.registers.icc_registers.ICCMiscFeatures
- LOAD_CH2 : optoICC.registers.icc_registers.ICCMiscFeatures
- LOAD_CH3 : optoICC.registers.icc_registers.ICCMiscFeatures
- lock : optoICC.registers.icc_registers.DeviceEEPROM
- logged_register_0 : optoICC.registers.icc_registers.WindowAverager
- logged_register_1 : optoICC.registers.icc_registers.WindowAverager
- logged_register_2 : optoICC.registers.icc_registers.WindowAverager
- logged_register_3 : optoICC.registers.icc_registers.WindowAverager
- logged_register_4 : optoICC.registers.icc_registers.WindowAverager
- logged_register_5 : optoICC.registers.icc_registers.WindowAverager
- Logger : optoICC.ecc1c.ECC1cBoard , optoICC.icc4c.ICC4cBoard