| optoICC

### - t -

- t_comp_type : optoICC.registers.icc_registers.HallFeedback
- target_address : optoICC.registers.icc_registers.WaveformAdaptation
- TCPIP_port : optoICC.registers.icc_registers.ICCBoardEEPROM
- TempCompensation : optoICC.icc4c.ICC4cBoard
- Temperature : optoICC.registers.icc_registers.HallReadout4Lyra
- TemperatureManager : optoICC.ecc1c.ECC1cBoard , optoICC.ecc1c.ECC1cChannel , optoICC.icc4c.ICC4cBoard , optoICC.icc4c.ICC4cChannel
- transition_template_len : optoICC.registers.icc_registers.WaveformAdaptation
- transition_time : optoICC.registers.icc_registers.WaveformAdaptation
- TRIANGLE : optoICC.tools.definitions.WaveformType