| optoICC

### - o -

- OFF : optoICC.registers.icc_registers.TempCompensation.Mode
- offset : optoICC.registers.icc_registers.TransformationStage
- offset_a : optoICC.registers.icc_registers.CapacitiveFeedback
- offset_b : optoICC.registers.icc_registers.CapacitiveFeedback
- offset_c : optoICC.registers.icc_registers.CapacitiveFeedback
- oqc_result : optoICC.registers.icc_registers.DeviceEEPROM
- OS_temp_hyst : optoICC.registers.icc_registers.ICCBoardEEPROM
- OS_temp_limit : optoICC.registers.icc_registers.ICCBoardEEPROM
- out0 : optoICC.registers.icc_registers.TransformationStage
- out1 : optoICC.registers.icc_registers.TransformationStage
- out2 : optoICC.registers.icc_registers.TransformationStage
- out3 : optoICC.registers.icc_registers.TransformationStage
- Out_cal_coef_ch0 : optoICC.registers.icc_registers.ICCBoardEEPROM
- Out_cal_coef_ch1 : optoICC.registers.icc_registers.ICCBoardEEPROM
- Out_cal_coef_ch2 : optoICC.registers.icc_registers.ICCBoardEEPROM
- Out_cal_coef_ch3 : optoICC.registers.icc_registers.ICCBoardEEPROM
- out_of_spec_iterations : optoICC.registers.icc_registers.WaveformAdaptation
- OUTPUT : optoICC.registers.icc_registers.TempCompensation.Mode
- output_current_ch0 : optoICC.registers.icc_registers.SarynControl
- output_current_ch1 : optoICC.registers.icc_registers.SarynControl
- output_current_ch2 : optoICC.registers.icc_registers.SarynControl
- output_max_current : optoICC.registers.icc_registers.SarynControl
- output_value : optoICC.registers.icc_registers.LinearizationStage
- OutputConditioningFilter : optoICC.ecc1c.ECC1cBoard , optoICC.icc4c.ICC4cBoard
- OutputMIMOTransform : optoICC.icc4c.ICC4cBoard
- Oversampling : optoICC.registers.icc_registers.HallReadout4Lyra