| optoICC

### - r -

- ReparseEEPROM() : optoICC.registers.icc_registers.DeviceEEPROM
- reset_init_done() : optoICC.registers.icc_registers.HallFeedback
- ResetAverage() : optoICC.registers.icc_registers.WindowAverager
- ResetAverageContinous() : optoICC.registers.icc_registers.WindowAverager
- ResetAverageKeepFirst() : optoICC.registers.icc_registers.WindowAverager
- ResetCoeffs() : optoICC.registers.icc_registers.LinearizationStage
- ResetFW() : optoICC.registers.icc_registers.ICCMiscFeatures
- ResetStatistics() : optoICC.registers.icc_registers.WindowAverager
- ResetWarningFlagRegister() : optoICC.registers.icc_registers.ICCStatus
- RunLogger() : optoICC.registers.icc_registers.WindowAverager