| optoICC

### - p -

- part_config : optoICC.registers.icc_registers.DeviceEEPROM , optoICC.registers.icc_registers.ICCBoardEEPROM , optoICC.registers.icc_registers.LensCompensation
- part_config_version : optoICC.registers.icc_registers.DeviceEEPROM
- part_number : optoICC.registers.icc_registers.ICCBoardEEPROM
- phase_shift : optoICC.registers.icc_registers.WaveformAdaptation
- phi_c : optoICC.registers.icc_registers.WaveformAdaptation
- PID : optoICC.icc4c.ICC4cChannel
- Pin_avg : optoICC.registers.icc_registers.ICCMiscFeatures
- position_select : optoICC.registers.icc_registers.TempCompensation
- PreciSenFeedback : optoICC.icc4c.ICC4cBoard
- prod_time : optoICC.registers.icc_registers.DeviceEEPROM
- prod_version : optoICC.registers.icc_registers.ICCBoardEEPROM
- PS_temp_hyst : optoICC.registers.icc_registers.ICCBoardEEPROM
- PS_temp_limit : optoICC.registers.icc_registers.ICCBoardEEPROM
- PULSE : optoICC.tools.definitions.WaveformType
- PWM_enable_chan_mask : optoICC.registers.icc_registers.ICCBoardEEPROM
- PWM_freq : optoICC.registers.icc_registers.ICCBoardEEPROM
- PWM_frequency : optoICC.registers.icc_registers.ICCMiscFeatures