| optoICC

### - g -

- get_accel() : optoICC.registers.icc_registers.InertialMeasurementUnit
- get_accel_resolution() : optoICC.registers.icc_registers.InertialMeasurementUnit
- get_accel_run() : optoICC.registers.icc_registers.InertialMeasurementUnit
- get_accel_x() : optoICC.registers.icc_registers.InertialMeasurementUnit
- get_accel_y() : optoICC.registers.icc_registers.InertialMeasurementUnit
- get_accel_z() : optoICC.registers.icc_registers.InertialMeasurementUnit
- get_Ain_cal_coef() : optoICC.registers.icc_registers.ICCBoardEEPROM
- get_averaging() : optoICC.registers.icc_registers.HallReadout4Lyra
- get_cf_ref() : optoICC.registers.icc_registers.CapacitiveFeedback
- get_dlpf() : optoICC.registers.icc_registers.InertialMeasurementUnit
- get_feedback_type() : optoICC.icc4c.ICC4cBoard
- get_gain() : optoICC.registers.icc_registers.HallReadout4Lyra
- get_gyro() : optoICC.registers.icc_registers.InertialMeasurementUnit
- get_gyro_resolution() : optoICC.registers.icc_registers.InertialMeasurementUnit
- get_gyro_run() : optoICC.registers.icc_registers.InertialMeasurementUnit
- get_gyro_x() : optoICC.registers.icc_registers.InertialMeasurementUnit
- get_gyro_y() : optoICC.registers.icc_registers.InertialMeasurementUnit
- get_gyro_z() : optoICC.registers.icc_registers.InertialMeasurementUnit
- get_hall_voltage_x() : optoICC.registers.icc_registers.SarynControl
- get_hall_voltage_y() : optoICC.registers.icc_registers.SarynControl
- get_hall_voltage_z() : optoICC.registers.icc_registers.SarynControl
- get_hall_X() : optoICC.registers.icc_registers.HallReadout4Lyra
- get_hall_Y() : optoICC.registers.icc_registers.HallReadout4Lyra
- get_hall_Z() : optoICC.registers.icc_registers.HallReadout4Lyra
- get_hf() : optoICC.registers.icc_registers.HallFeedback
- get_hf_id() : optoICC.registers.icc_registers.HallFeedback
- get_i2c_address() : optoICC.registers.icc_registers.HallFeedback
- get_id1() : optoICC.registers.icc_registers.HallReadout4Lyra
- get_id2() : optoICC.registers.icc_registers.HallReadout4Lyra
- get_id3() : optoICC.registers.icc_registers.HallReadout4Lyra
- get_Iin_cal_coef() : optoICC.registers.icc_registers.ICCBoardEEPROM
- get_init_done() : optoICC.registers.icc_registers.InertialMeasurementUnit
- get_Int_I_cal_coef() : optoICC.registers.icc_registers.ICCBoardEEPROM
- get_Int_U_cal_coef() : optoICC.registers.icc_registers.ICCBoardEEPROM
- get_map_channel() : optoICC.registers.icc_registers.CapacitiveFeedback , optoICC.registers.icc_registers.ICCBoardEEPROM
- get_map_channels() : optoICC.registers.icc_registers.HallFeedback
- get_meas_delay() : optoICC.registers.icc_registers.HallReadout4Lyra
- get_Out_cal_coef() : optoICC.registers.icc_registers.ICCBoardEEPROM
- get_output() : optoICC.registers.icc_registers.TransformationStage
- get_output_id() : optoICC.registers.icc_registers.TransformationStage
- get_oversampling() : optoICC.registers.icc_registers.HallReadout4Lyra
- get_readout() : optoICC.registers.icc_registers.HallReadout4Lyra
- get_reg() : optoICC.registers.icc_registers.CapacitiveFeedback , optoICC.registers.icc_registers.HallFeedback
- get_resolution() : optoICC.registers.icc_registers.HallReadout4Lyra
- get_t_comp_type() : optoICC.registers.icc_registers.HallFeedback
- get_temp() : optoICC.registers.icc_registers.HallFeedback
- get_temp_comp() : optoICC.registers.icc_registers.HallReadout4Lyra
- get_temp_gain() : optoICC.registers.icc_registers.HallFeedback
- get_temp_offset() : optoICC.registers.icc_registers.HallFeedback
- get_temp_raw() : optoICC.registers.icc_registers.HallFeedback
- get_temperature() : optoICC.registers.icc_registers.HallFeedback , optoICC.registers.icc_registers.HallReadout4Lyra
- get_Ufe_cal_coef() : optoICC.registers.icc_registers.ICCBoardEEPROM
- get_Uin_cal_coef() : optoICC.registers.icc_registers.ICCBoardEEPROM
- get_value() : optoICC.registers.icc_registers.CapacitiveFeedback , optoICC.registers.icc_registers.HallFeedback , optoICC.registers.icc_registers.HallReadout4Lyra , optoICC.registers.icc_registers.InertialMeasurementUnit , optoICC.registers.icc_registers.SarynControl
- get_value_id() : optoICC.registers.icc_registers.CapacitiveFeedback , optoICC.registers.icc_registers.HallFeedback , optoICC.registers.icc_registers.HallReadout4Lyra , optoICC.registers.icc_registers.InertialMeasurementUnit , optoICC.registers.icc_registers.SarynControl
- GetADCcurrent() : optoICC.registers.icc_registers.ICCMiscFeatures
- GetADCvoltage() : optoICC.registers.icc_registers.ICCMiscFeatures
- GetAnalogInput() : optoICC.registers.icc_registers.ICCMiscFeatures
- getAutoConfig() : optoICC.registers.icc_registers.ICCBoardEEPROM
- GetAutoConfig() : optoICC.registers.icc_registers.ICCMiscFeatures
- GetAverageInputPower() : optoICC.registers.icc_registers.ICCMiscFeatures
- GetBoardOutTemperature() : optoICC.registers.icc_registers.ICCTemperatureManager
- GetBoardOutTemperatureThreshold() : optoICC.registers.icc_registers.ICCTemperatureManager
- GetBoardPowTemperature() : optoICC.registers.icc_registers.ICCTemperatureManager
- GetBoardPowTemperatureThreshold() : optoICC.registers.icc_registers.ICCTemperatureManager
- getCalTimestamp() : optoICC.registers.icc_registers.ICCBoardEEPROM
- GetCoeff() : optoICC.registers.icc_registers.LinearizationStage
- GetControlMode() : optoICC.icc4c.ICC4cChannel
- getControlSetup() : optoICC.registers.icc_registers.ICCBoardEEPROM
- GetCreepCompensation() : optoICC.registers.icc_registers.LensCompensation
- GetCurrent() : optoICC.registers.icc_registers.LensCompensation
- getDevice3V3chanMask() : optoICC.registers.icc_registers.ICCBoardEEPROM
- getDeviceDetectChanMask() : optoICC.registers.icc_registers.ICCBoardEEPROM
- GetDeviceDetectSwitchMask() : optoICC.registers.icc_registers.ICCStatus
- GetDeviceEEPROMactiveChannel() : optoICC.registers.icc_registers.ICCStatus
- GetDevicePower() : optoICC.registers.icc_registers.ICCMiscFeatures
- GetDeviceTemperature() : optoICC.registers.icc_registers.ICCDeviceTemperatureManager , optoICC.registers.icc_registers.ICCTemperatureManager
- GetDeviceTemperatureThreshold() : optoICC.registers.icc_registers.ICCDeviceTemperatureManager , optoICC.registers.icc_registers.ICCTemperatureManager
- GetDeviceType() : optoICC.registers.icc_registers.ICCMiscFeatures
- getDHCP() : optoICC.registers.icc_registers.ICCBoardEEPROM
- GetDiopter() : optoICC.registers.icc_registers.LensCompensation
- GetDrift_value() : optoICC.registers.icc_registers.LensCompensation
- GetEEPROM() : optoICC.registers.icc_registers.DeviceEEPROM
- GetEEPROMSize() : optoICC.registers.icc_registers.DeviceEEPROM
- GetEEPROMsubversion() : optoICC.registers.icc_registers.DeviceEEPROM
- getEepromSubVersion() : optoICC.registers.icc_registers.ICCBoardEEPROM
- GetEEPROMversion() : optoICC.registers.icc_registers.DeviceEEPROM
- getEepromVersion() : optoICC.registers.icc_registers.ICCBoardEEPROM
- getFEautostart() : optoICC.registers.icc_registers.ICCBoardEEPROM
- GetFeedbackMode() : optoICC.registers.icc_registers.ICCMiscFeatures
- GetFEpower() : optoICC.registers.icc_registers.ICCMiscFeatures
- getFEvoltage() : optoICC.registers.icc_registers.ICCBoardEEPROM
- GetFEvoltage() : optoICC.registers.icc_registers.ICCMiscFeatures
- GetFilterCoefficent_a() : optoICC.registers.icc_registers.LensCompensation
- GetFilterCoefficent_b() : optoICC.registers.icc_registers.LensCompensation
- GetFocalPower() : optoICC.registers.icc_registers.ICCStaticInput
- GetGain() : optoICC.registers.icc_registers.TransformationStage
- GetGain_Variable() : optoICC.registers.icc_registers.LensCompensation
- GetGPIOdirection() : optoICC.registers.icc_registers.ICCMiscFeatures
- GetGPIOstate() : optoICC.registers.icc_registers.ICCMiscFeatures
- getI2Caddr() : optoICC.registers.icc_registers.ICCBoardEEPROM
- getI2CList() : optoICC.registers.icc_registers.ICCMiscFeatures
- GetIIN() : optoICC.registers.icc_registers.ICCMiscFeatures
- getIPv4addr() : optoICC.registers.icc_registers.ICCBoardEEPROM
- getIPv4dns() : optoICC.registers.icc_registers.ICCBoardEEPROM
- getIPv4gateway() : optoICC.registers.icc_registers.ICCBoardEEPROM
- getIPv4subnet() : optoICC.registers.icc_registers.ICCBoardEEPROM
- getIPv6addr() : optoICC.registers.icc_registers.ICCBoardEEPROM
- getIPv6dns() : optoICC.registers.icc_registers.ICCBoardEEPROM
- getIPv6gateway() : optoICC.registers.icc_registers.ICCBoardEEPROM
- getIPv6subnet() : optoICC.registers.icc_registers.ICCBoardEEPROM
- GetLastOutput() : optoICC.registers.icc_registers.TempCompensation , optoICC.registers.icc_registers.TransformationStage
- GetLog() : optoICC.registers.icc_registers.WindowAverager
- GetLoggedRegister() : optoICC.registers.icc_registers.WindowAverager
- getMACaddr() : optoICC.registers.icc_registers.ICCBoardEEPROM
- GetMatrixAsVector() : optoICC.registers.icc_registers.TempCompensation , optoICC.registers.icc_registers.TransformationStage
- GetMaxNegCurrent() : optoICC.registers.icc_registers.DeviceEEPROM
- GetMaxPosCurrent() : optoICC.registers.icc_registers.DeviceEEPROM
- GetMaxRedFlag_value() : optoICC.registers.icc_registers.LensCompensation
- GetMaxScrollFlag_value() : optoICC.registers.icc_registers.LensCompensation
- GetMaxYellowFlag_value() : optoICC.registers.icc_registers.LensCompensation
- GetMCUid() : optoICC.registers.icc_registers.ICCStatus
- GetMCUload() : optoICC.registers.icc_registers.ICCStatus
- GetMCUoverloadCounter() : optoICC.registers.icc_registers.ICCStatus
- GetMCUtype() : optoICC.registers.icc_registers.ICCStatus
- GetMinRedFlag_value() : optoICC.registers.icc_registers.LensCompensation
- GetMinScrollFlag_value() : optoICC.registers.icc_registers.LensCompensation
- GetMinYellowFlag_value() : optoICC.registers.icc_registers.LensCompensation
- GetMode() : optoICC.registers.icc_registers.TempCompensation
- getMode() : optoICC.registers.icc_registers.WaveformAdaptation
- GetOffset() : optoICC.registers.icc_registers.TransformationStage
- GetOQCresult() : optoICC.registers.icc_registers.DeviceEEPROM
- getOStempHyst() : optoICC.registers.icc_registers.ICCBoardEEPROM
- getOStempLimit() : optoICC.registers.icc_registers.ICCBoardEEPROM
- GetOutputState() : optoICC.registers.icc_registers.ICCMiscFeatures
- GetOutputValue() : optoICC.registers.icc_registers.LinearizationStage
- GetPart_config() : optoICC.registers.icc_registers.LensCompensation
- GetPartConfig() : optoICC.registers.icc_registers.DeviceEEPROM
- GetPartConfigVersion() : optoICC.registers.icc_registers.DeviceEEPROM
- GetPatternSegment() : optoICC.registers.icc_registers.TempCompensation , optoICC.registers.icc_registers.TransformationStage
- GetProdTime() : optoICC.registers.icc_registers.DeviceEEPROM
- getPStempHyst() : optoICC.registers.icc_registers.ICCBoardEEPROM
- getPStempLimit() : optoICC.registers.icc_registers.ICCBoardEEPROM
- getPWMenableChanMask() : optoICC.registers.icc_registers.ICCBoardEEPROM
- getPWMfreq() : optoICC.registers.icc_registers.ICCBoardEEPROM
- GetPWMfrequency() : optoICC.registers.icc_registers.ICCMiscFeatures
- GetResistance() : optoICC.registers.icc_registers.ICCMiscFeatures
- GetSamplingFrequency() : optoICC.registers.icc_registers.WindowAverager
- getSerialNumber() : optoICC.registers.icc_registers.DeviceEEPROM , optoICC.registers.icc_registers.ICCBoardEEPROM
- getSlaveNumOfRegisters() : optoICC.registers.icc_registers.ICCBoardEEPROM
- GetStat() : optoICC.registers.icc_registers.WindowAverager
- getTCPIPport() : optoICC.registers.icc_registers.ICCBoardEEPROM
- getUDPport() : optoICC.registers.icc_registers.ICCBoardEEPROM
- GetUFE() : optoICC.registers.icc_registers.ICCMiscFeatures
- GetUIN() : optoICC.registers.icc_registers.ICCMiscFeatures
- GetWarningFlagRegister() : optoICC.registers.icc_registers.ICCStatus
- GetWcState() : optoICC.registers.icc_registers.ICCMiscFeatures
- GetXv_creepCompensation_act() : optoICC.registers.icc_registers.LensCompensation
- GetXv_creepCompensation_old() : optoICC.registers.icc_registers.LensCompensation
- GetYv_creepCompensation_act() : optoICC.registers.icc_registers.LensCompensation
- GetYv_creepCompensation_old() : optoICC.registers.icc_registers.LensCompensation