MR-E-2 SDK

### - s -

- SaveMemoryPersistence() : MrE2ModuleSdk.Device.IMemoryManager , MrE2ModuleSdk.Device.MrE2ForMr15Dash30SdkComDeviceController
- SaveSnapshot() : MrE2ModuleSdk.Device.ISnapshotManager , MrE2ModuleSdk.Device.MrE2ForMr15Dash30SdkComDeviceController
- SetBytes() : MrE2ModuleSdk.Device.IBoardEeprom , MrE2ModuleSdk.Device.IDeviceEeprom , MrE2ModuleSdk.Device.MrE2ForMr15Dash30SdkComDeviceController
- StartLogger() : MrE2ModuleSdk.Device.ILogger , MrE2ModuleSdk.Device.MrE2ForMr15Dash30SdkComDeviceController
- StopLogger() : MrE2ModuleSdk.Device.ILogger , MrE2ModuleSdk.Device.MrE2ForMr15Dash30SdkComDeviceController
- SwitchArbitraryVector() : MrE2ModuleSdk.Device.IArbitraryVector , MrE2ModuleSdk.Device.MrE2ForMr15Dash30SdkComDeviceController
- SwitchCpuBoardStatusLed() : MrE2ModuleSdk.Device.IMiscellaneousFeatures , MrE2ModuleSdk.Device.MrE2ForMr15Dash30SdkComDeviceController
- SwitchDerivativeTermFilter() : MrE2ModuleSdk.Device.IAnglePid , MrE2ModuleSdk.Device.IOpticalFeedbackPid
- SwitchGainScheduling() : MrE2ModuleSdk.Device.IAnglePid , MrE2ModuleSdk.Device.IOpticalFeedbackPid
- SwitchProxyBoardStatusLed() : MrE2ModuleSdk.Device.IMiscellaneousFeatures , MrE2ModuleSdk.Device.MrE2ForMr15Dash30SdkComDeviceController
- SwitchProxyFpgaClock() : MrE2ModuleSdk.Device.IMiscellaneousFeatures , MrE2ModuleSdk.Device.MrE2ForMr15Dash30SdkComDeviceController
- SwitchRunning() : MrE2ModuleSdk.Device.ISignalGenerator , MrE2ModuleSdk.Device.MrE2ForMr15Dash30SdkComDeviceController